**OZNACZENIA UMIESZCZANE NA WAGONACH**


**Regulują: "Przepisy o wzajemnym użytkowaniu** **wagonów towarowych w komunikacji**

**międzynarodowej", czyli RIV**  **(Regolamento Internazionale Veicoli).**

Nie spełnienie w przypadku wagonów towarowych norm RIV w oznakowaniu wagonów,

dyskwalifikuje poruszanie się tych wagonów po innych zarządach kolejowych.

* znajdują się po lewej stronie na obydwu ścianach bocznych wagonów;
* składają się z dwunastocyfrowego kodu oraz oznaczenia literowego;



**ZNACZENIE CYFR WCHODZĄCYCH W SKŁAD**  **OZNACZENIA WAGONÓW TOWAROWYCH**

Dwunastocyfrowy identyfikator EVN wagonu jest zarazem jego numerem inwentarzowym.

**SKŁADA SIĘ Z 5 GRUP CYFR:**

1. **pierwsza grupa (2 cyfry)**

* to ujednolicony kod wymiany wagonów w ruchu międzynarodowym.
* oznacza, czy wagon jest przystosowany do ruchu międzynarodowego i czy istnieje możliwość jazdy po

torach o różnych szerokościach (normalny / szeroki).

**01 - tor normalny, ruch międzynar. w systemie RIV**

**01 - tor normalny / szeroki , ruch międzynarodowy w systemie RIV**

**20 - tor normalny, tylko komunikacja wewnętrzna**

**21, 22 - tor normalny, ruch międzynarodowym w systemie RIV i MC**

**30 - wagon dla potrzeb wewnętrznych kolei**

1. **- tor normalny, ładowność 40t, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC**
2. **druga grupa (2 cyfry):**

Oznaczenie kolei właścicielki lub kolei włączającej wagon do eksploatacji

**10** - Fińskie Koleje Państwowe (VR)     **20** - Koleje Rosyjskie (RŻD)

**21** - Koleje Białoruskie (BC) **22** - Koleje Ukraińskie (UZ)

**23** - Koleje Moładawskie (CFM) **24** - Koleje Litewskie (LG)

**25** - Koleje Łotewskie (LDZ) **26** - Koleje Estońskie (EVR)

**27** - Koleje Kazachskie (KZH) **28** - Koleje Gruzińskie (GR)

**29** - Koleje Uzbeckie (SAZ) **30** - Koreańska Rep. Ludowa (KRZ)

**31** - Koleje Mongolii (MTZ) **32** - Wietnamska Rep. Ludowa (DSVN)

**33** - Chińska Rep. Ludowa (KZD) **40** - Koleje Kubańskie (FC)

**41** - Albańskie Koleje Żelazne (HSH) **42** - Koleje Japońskie (JR)

**43** - Kolej Żelazna Raab-Ebenfurt (GySEV) **44** - Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe (BHEV)

**51** - Polskie Koleje Państwowe (PKP) **52** - Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ)

**53**-Rumuńskie Koleje Żelazne (CFR) **54** - Koleje Czeskie (CD)

itd..

1. **trzecia grupa (4 cyfry):** oznaczają serię wagonu (pierwsza-rodzaj, a 3 kolejne cechy techniczne wagonu)

Ostatnia cyfra tej grupy jest powiązana z dużą literą natomiast pozostałe cyfry tej grupy związane są z małymi literami.

1. **czwarta grupa (3 cyfry):** oznacza kolejny numer wagonu z danej serii produkcji
2. **piąta grupa (1 cyfra):** cyfra samokontroli

 **Oznaczenia wagonu: Polska (PKP)**

 **Węgry (MAV)**

 **Słowacja (ŹSR)**

 **Francja (SNCF)**